**Tips für 2D Zeichnung:**

* Teilliste
* Cartouche
* Wichtige Toleranzen angeben auf der Zeichnung, Gewinde auf Baugruppe angeben
* Äusseren dimensionen(maximal grösse, breite,tiefe)
* Explositionszeichnung
* Mehrere Seiten
* Kanten angeben
* Oberflächenqualität angeben (Ra 3.2 z.B.)
* Achtung masstäbe müssen korrekt sein (z.B. **nicht** 1:3)
* Gewicht: Iproperties -> refreshen
* Revision: A
* Datum: letztes änderungsdatum
* H7 für die Zylinder Bohrung
* Ra Wann? Für flächen wo dichtungen dran müssen -> Ra 3.2
* Geometrischen Toleranzen angeben (rechtwinkligkeit, parallelismus, Lauf der welle, etc…)
* 5/100 mm für UMLAUF-Toleranz
* ISO 2768 MK